**东南大学施工现场动火证申请书**

编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单 位 | 甲方（校内申请单位）： | 动火须知 |
| 乙方（直接施工单位）： | 1．动火人必须有特种作业人员操作证（复印件）、动火证，按操作规程动火。要正确使用劳动防护用品，作业时必须遵守“十不烧”原则。  2．操作前检查焊割设备、工具、电源线及各类保护装置完好性。有专人看火，配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。  3．安全员要了解动火区域的情况。遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施。  4．结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，切断电源后方可离开。 |
| 动火人 |  |
| 看火人 |  |
| 动火  部位 |  |
| 动火  项目 |  |
| 动火  时间 |  |
| 现场防火措施预案  灭火器材配置情况 |  | |

施工单位安全负责人（签名、公章）： 校内申请单位负责人（签名、公章）

批准单位（公章）： 批准人： 年 月 日

**东南大学施工现场动火证**

|  |  |
| --- | --- |
| 单 位 | 甲方（校内）： |
| 乙方（施工）： |
| 动火人 |  |
| 看火人 |  |
| 动火  部位 |  |
| 动火  项目 |  |
| 动火  时间 |  |
| 动火须知 | |
| 1．动火人必须有特种作业人员操作证（复印件）、动火证，按操作规程动火。要正确使用劳动防护用品，作业时必须遵守“十不烧”原则。  2．操作前检查焊割设备、工具、电源线及各类保护装置完好性。有专人看火，配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。  3．安全员要了解动火区域的情况。遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施。  4．结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，切断电源后方可离开。 | |

批准单位（公章）： 批准人：

年 月 日